Guide d’installation sans internet

**Étape 1**

Brancher le modem (débrancher le fils de câble de votre ancien décodeur et le mettre dans le modem ainsi que le fils électrique) puis joindre le modem au décodeur à l’aide d’un fil Ethernet

**Étape 2**

Mettre les batteries dans la télécommande

Brancher le décodeur comme ceci puis ouvrez votre télé sur le bon canal HDMI

Assurez-vous que le câble Ethernet est bien branché dans le décodeur.

**Assurez-vous d’avoir un fil HDMI ou le convertisseur (source ou input) 21$ tx incluses**

**Étape 3**

Lorsque la télé est allumée vous devriez voir apparaitre ceci.

**Étape 4**

Entrer le code d’activation que nous vous avons fournis (un code de 9 chiffre). Ensuite le décodeur devrait redémarré et vous pourrez profiter de votre télé.





Date entrée en fonction :

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions

418-593-5109